**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

 **АП ВОЈВОДИНА**

**ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ**

 **И ИМОВИНУ**

 **Број**: 404-538/2017-ХIII

 **Дана**: 25.12.2017. године

 **СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ –ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ЈАВНА НАБАВКА-РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА, БР.404-538/2017-ХIII**

I У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни на стр. 17 од 50 – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ – Позиција 6. Рушење пешачких и бициклистичких стаза се наводе површине које су обухваћене овом позицијом са јединицом мере у м2.

**Питање I:**

Молим Вас да дефинишете дебљине слојева површина које су предмет ове позиције рада, односно дебљине за а) асфалтне стазе, б) стазе од бетона и ц) стазе од бехатона, које се руше.

**Одговор I: Дебљина слојева површина стаза (асфалтне стазе, стазе од бетона, стазе од бехатона) које се руше,** **је иста (код свих стаза) и износи 10 цм**.

II У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни на стр. 17 од 50 – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ – Позиција 8. Припрема радних спојева за наставак асфалтних сливника.

**Питање II:**

Да ли се уместо асфалтних сливника мисли на асфалтне спојеве?

**Одговор II: У позицији 8. Припрема радних спојева за наставак асфалтних сливника** – **треба да пише : Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова.**

III У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни на стр. 18 од 50 – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА – Позиција 4. Израда тротоара и платоа од бетонских плоча бехатон 30x30x8цм на сл. 4/6мм.

**Питање III:**

Која је боја бехатон плоча које се уграђују и да ли се уградња врши на слоју камене фракције 4/8мм?

**Одговор III: Боја бехатон плоча које се уграђују је сива, а плоче су вибропресоване двослојне са завршним кварцним слојем, а уградња се врши на слоју камене фракције 4/8мм.**

IV У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни на стр. 18 од 50 – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА – Позиција 6. Полагање вибропресованих двослојних бетонских ивичњака.

**Питање IV:**

Да ли су у питању сиви или бели вибропресовани двослојни ивичњаци?

**Одговор IV: У питању су сиви вибропресовани двослојни ивичњаци.**

V У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни на стр. 19 од 50 – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – VI ОСТАЛИ РАДОВИ – Позиција 1. Поправка фасаде.

**Питање V:**

Молим Вас да детаљније дефинишете врсту и обим радова који су обухваћени овом позицијом?

**Одговор V: Приликом рушења тротара могућа су мања оштећења постојећих фасада на местима контакта са тротоаром. Фасаде су претежно израђене од продуженог малтера са акрилним фасадним бојама.**

VI У конкурсној документацији у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни на стр. 19 од 50 – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – VI ОСТАЛИ РАДОВИ – Позиција 2. Постављање стубића за заштиту.

**Питање VI:**

Молим Вас да приложите детаљ из Пројекта за стубиће који се постављају или одређену спесцификацију за стубиће који се постављају?

**Одговор VI: Стубићи су округли прохром пречника 80 мм, висине 90 цм (видни део), идентични уграђеним на пешакој зони.**

**Наручилац ће у наведеним ставкама везаним за постављена питања, извршити измене, извршити и окачити измењену конкурсну документацију јавне набавке –Реконструкција улице Вука Караџића на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ